**Pack Lithium-ion ARTS-Energy**

Tension nominale : 21.6V

Capacité nominale : 5.7Ah

Tension de charge : **25.2V** +0.15V / -0.3V

Température de charge : 5°C à 40°C

Courant de charge recommandée : < 3A

Courant  de décharge moyen : 3A

Courant de décharge max : 10A – 1s

Dimensions : environ **120 x 70 x 48mm**

Poids : < 700gr

Protection :

 Niveau 1 : 12A avec filtre tempo à **110ms** +/- 40ms

 Niveau 2 : 30A avec filtre tempo à 1~2ms

Système de protection intégré contre :

-          La surcharge

-          La sur décharge

-          Les sur courants en décharge

-          Le court-circuit

-          La surchauffe

**A**dvanced **R**echargeable **T**echnology & **S**olutions

10, rue Ampère

ZI Nersac

16440 Nersac

Phone : [+33(0)5 45 90 37 52](tel:%2B33%280%295%2045%2090%2037%2052)

Mobile : [+33(0)6 30 16 69 06](tel:%2B33%280%296%2030%2016%2069%2006)

Mail : [serge.maloizel@arts-energy.com](mailto:serge.maloizel@arts-energy.com)

Web : [www.arts-energy.com](http://www.arts-energy.com/)